**************************************************************
    Roland METAZA DRIVER for Windows(R) XP (64ビット版)
**************************************************************

最初にお読みください。インストールの手順が書かれています。
本書では、Windows XP の基本的な操作方法についてすでにご理解いただいているものとして説明しています。
この書類を「メモ帳」で開いたときは、[右端で折り返す] をオンにすると読みやすくなります。

目次
1. 概要
2. 対応機種
3. ドライバのインストール
4. ドライバのアンインストール
5. 注意事項及び特記事項


※ Windows(R)は、米国 Microsoft(R) Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Copyright (C) 2009,2010 Roland DG Corporation


------------------------------------------------------------------------------

＜1. 概要＞

このドライバは、日本語 Windows XP 64ビット版 で動作する、当社製 METAZA 用のドライバです。


------------------------------------------------------------------------------

＜2. 対応機種＞

MPX-90
MPX-80
MPX-70

------------------------------------------------------------------------------

＜3. ドライバのインストール＞

■ 接続ポートが [COM] または [LPT] の場合

※ 管理者権限を持ったユーザーでログオンしてください。
※ 旧バージョンのドライバがインストールされているときは、アンインストールしたあとでインストールしてください。ドライバの削除方法については、次項の「ドライバのアンインストール」を参照してください。
※ インストール中に[デジタル署名が見つかりませんでした]と表示されたときは、[はい]をクリックしてください。

1.  機器の電源を切り、コンピュータと機器間の接続ケーブルを外します。
2.  コンピュータの電源を入れます。Windows の起動後に、機器の電源を入れます。このときは、まだコンピュータと機器を接続ケーブルで接続しないでください。
3.  [スタート]-[ファイル名を指定して実行...]を選択して、[参照]をクリックします。
4.  [ファイルの場所]リストボックスからドライバの入ったドライブ名またはフォルダ名を選択します。
5. 「SETUP64.EXE」を選択して[開く]をクリックしたあと、[OK]をクリックします。
6.  ドライバのインストーラプログラムが起動します。
7.  [インストール]をクリックして選びます。
　　使用する機器と接続ポートを選択して、[開始]をクリックします。
8.  インストールの終了後、コンピュータと機器間をケーブルで接続します。


■ 接続ポートが [USB] の場合

※ 管理者権限を持ったユーザーでログオンしてください。
※ 旧バージョンのドライバがインストールされているときは、アンインストールしたあとでインストールしてください。ドライバの削除方法については、次項の「ドライバのアンインストール」を参照してください。
※ インストール中に「Windowsロゴテストに合格していません」と表示されたときは、[続行]をクリックしてください。

1.  機器の電源を切り、コンピュータと機器間の接続ケーブルを外します。
2.  コンピュータの電源を入れます。Windows の起動後に、機器の電源を入れます。
3.  コンピュータと機器をケーブルで接続します。
　　[新しいハードウェアの検出ウィザード]が表示されます。
4.　「Windows Updateに接続しますか？」と表示されたときは、［いいえ、今回は接続しません］を選び、［次へ］をクリックします。
　　表示されないときは、手順5をご覧ください。
5.  [一覧または特定の場所からインストールする]を選択して[次へ]をクリックします。
6.  [参照]をクリックします。
7.  [フォルダの参照]リストボックスからドライバの入ったドライブ名またはフォルダ名を選択して、[OK]をクリックします。
8.  [次へ]をクリックします。
9.  [完了]をクリックしてインストール終了です。


------------------------------------------------------------------------------

＜4. ドライバのアンインストール＞

※ 管理者権限を持ったユーザーでログオンしてください。

1.  機器の電源を切り、コンピュータと機器間の接続ケーブルを外します。
2.  Windows を起動します。

3.  [スタート]-[設定]-[プリンタとFAX]（または[プリンタ]）を選択します。
4.  削除する機器のドライバをクリックして選択し、[ファイル]-[削除]を選択します。
5.  削除確認のメッセージが表示されますので、[はい]をクリックします。
6.  [ファイル]-[サーバーのプロパティ]を選択します。
7.  [ドライバ]タブをクリックし、[インストールされたプリンタドライバ]の一覧から削除する機器を選択します。
8.  [削除]をクリックしたあと、確認のメッセージに[はい]をクリックします。
9.  [スタート]-[ファイル名を指定して実行...]を選択して、[参照]をクリックします。
10.  [ファイルの場所]リストボックスからドライバの入ったドライブ名またはフォルダ名を選択します。（※注釈）
11. 「SETUP64.EXE」を選択して[開く]をクリックしたあと、[OK]をクリックします。
12.  ドライバのインストーラプログラムが起動します。
13.  [アンインストール]をクリックして選びます。
　　 削除する機器を選択して、[開始]をクリックします。
14.  コンピュータの再起動が必要な場合は再起動を求める画面が表示されますので、[はい]をクリックします。
15.  コンピュータの再起動が終了するとアンインストール終了です。


（※注釈）
CDを使うときは、次のフォルダを指定します。(CDドライブが Dドライブの場合)

	D:\Drivers\WINXPX64

CDを使わない場合は、削除する機器のドライバを弊社ホームページ(http://www.rolanddg.co.jp/)からダウンロードし、解凍先のフォルダを指定します。


------------------------------------------------------------------------------

＜5. 注意事項及び特記事項＞

●本ドライバは[テストページの印刷]をサポートしていません。


------------------------------------------------------------------------------

＜お問い合わせ先＞
ローランド　ディー．ジー．株式会社
コールセンター
〒431-2103　静岡県浜松市北区新都田1-6-4
　TEL: 0120-808-232
